# Exportar Logs das Ferramentas Conectadas

1. Na exibição inicial, acesse a aba Controlador e selecione Exportar/Importar no painel esquerdo.

2. Acesse a janela Exportar, selecione o ícone Elipse e depois Logs das ferramentas conectadas na janela pop-up.

3. Na janela Exportar, selecione Exportar.
   Ao final do processo de exportação, uma janela pop-up de exportação confirma que a exportação foi concluída.
   Um arquivo PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz é automaticamente baixado.

A exportação de logs da ferramenta possibilita ao técnico de manutenção compartilhar dados de log da ferramenta com o pessoal da Assistência Técnica da Atlas Copco para a resolução de problemas com as ferramentas.

Esta opção de exportação de log da ferramenta está disponível somente para ferramentas STB, SRB, TBP/TBP-S, IxB e QST-M conectadas.

Para exportar logs da ferramenta, a ferramenta precisa estar conectada ao controlador. Não é necessário que a ferramenta seja atribuída a uma estação virtual.

Para ferramentas STB, SRB, TBP/TBP-S

Todos os dados constantes da exportação de log da ferramenta estão armazenados em um arquivo "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", que inclui os seguintes arquivos e diretórios:

- “atlas_tool_i.zip": Todos os resultados disponíveis.

  Para cada ferramenta conectada é criado um arquivo individual. O formato do arquivo para arquivos de log da ferramenta é "tool-<tool type>-<tool serial number>.log".

Para ferramentas IxB Connect

- Todos os dados incluídos na exportação do log da ferramenta são armazenados em um arquivo "pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date>T<Time>.tar.gz", que também precisa ser descriptografado.

A função Exportação de log não está disponível para ferramentas IxB Connect via Bluetooth. No caso do Bluetooth, os logs devem ser obtidos de cada ferramenta separadamente pela rede ou interface de serviço.

- "ExportInfo.txt": Documento de texto contendo informações sobre o IAM, o controlador e as ferramentas conectadas.