# Paramètres de la phase Approche Wrench Quality

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

D'après la documentation STwrench, le paramètre Approche terminée est défini comme le Démarrage de cycle, c'est-à-dire le moment où la phase de serrage débute.

Paramètres de la phase d'approche STwrench
Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Vitesse d'approche |  | 690 tr/min
Couple d'approche terminée | Définition du moment de l'approche terminée. | Dépend de la charge minimale de la tête smarthead (habituellement 5 % du couple nominal) en Nm
Temps de déclenchement de cliquet |  | 5000 ms