# 手動モードのトリガー

手動モードは、スイッチまたは外部システムによって有効にできます。例えば（以下に示す）、操作パネル上のボタンは、手動モードを有効にするよう構成できます。

1. ホームビューで、[構成]タブに移動し、左側のペインで[オペレータパネル]を選択します。

2. オペレーターパネルの構成が存在しない場合は、画面の右上隅にあるプラスアイコンを選択します。

3. 変更する[構成]ウィンドウで、[編集]を選択し、[A、B、C、D、E、F、G、I]の位置にある省略記号アイコンを選択して構成します。

4. [コンポーネント]ウィンドウで省略記号アイコンを選択し、リストで[一方向キースイッチ]を選択します。

5. ターンシグナルウィンドウで、省略記号のアイコンを選択すると、リストに、手動モード（必要に応じて、リスト内を移動するには、矢印ボタンを使用）を選択します。

6. 位置構成ウィンドウを閉じます。

手動モードが開始または終了したことをユーザーに通知する必要がある場合は、イベント 4070 および 4071 をそれぞれ構成する必要があります。