# 保存された結果

コントローラーは、実施したすべての締め付けと緩めの結果を保存します。POWER FOCUS 8のIAMは最大 100,000 件の結果を保存できます。

## 保存された結果を表示する

1. ホームビューで、[レポート]タブに行きます。結果は左側のペインで自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストには次の情報が表示されます：

   - 日付：締め付けが行われた日時。

   - 仮想ステーション：締め付けを行った仮想ステーション。

   - 締め付けプログラム：締付けプログラムの列には、マルチステップ締付けプログラム名、またはバッチシーケンス名、続いてバッチシーケンス内の締付けプログラム名が表示されます。

   - 結果：トルク/角度の結果

   - 制限：[制限]列には、ユーザーが[ステップモニター]または[ステップ制限]、または[プログラムモニター]または[プログラム制限]を設定した場合にのみ値が表示されます。

     ステップモニター、ステップ制限、プログラムモニター、およびプログラム制限は、最終トルクと最終角度に適用されます。

   - 詳細：締め付け/緩め結果の詳細です。

   - トレースチェックボックス：トレースチェックボックスを選択すると、対応する結果が同期トレース結果ビューに表示されます。

[制限]列で、赤色の最小値/最大値がある場合があります。
この場合、赤色の値は、次のいずれかが発生したことを意味します：

- 測定値が、マルチステッププログラムで設定された最小値よりも低い場合。

- 測定値が、締め付けプログラムで設定された最大値よりも高い場合。

## 結果トレースの表示と読み取り値

1. ホームビューで、[レポート]タブに行きます。結果は左側のペインで自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストが [結果] ウィンドウに表示されます。

3. 必要な結果を選択します。
   締め付けトレースが [トレース結果ビュー] ウィンドウに表示されます。

[トレース結果ビュー]ウィンドウには、締め付けのライフサイクルが段階的に表示されます。
締め付けが NG の場合、 トレース結果ビュー ウィンドウに、原因となったステップモニターまたはステップ制限が表示されます。
トレースグラフでは、ステップレベルでNGの締め付けを引き起こしたステップモニターまたはステップ制限が赤色で表示されます。

トレースグラフの右上隅で、左矢印と右矢印を使用して、選択した締め付け結果に使用できるさまざまなトレースグラフを確認します。

次のトレースグラフが使用できます。

- トルク/時間

- トルク/角度

- 角度/時間

- 速度/時間

- 速度/角度

- 勾配/時間（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 勾配/角度（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 電流/時間

- 電流/角度

マルチステッププログラムの各ステップの開始は、グラフの縦線で示されます。

トレースグラフでは、ズームインおよびズームアウト、トレースの移動、特定のポイントのx軸とy軸の値の読み取りが可能です。
トレースグラフの左下隅で、プラスアイコン（+）を選択してズームイン、マイナスアイコン（-）を選択してズームアウト、または正方形アイコン（□）を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。

[トレース結果ビュー]ウィンドウの下部で、ステップを選択して、詳細なステップ情報を含むポップアップウィンドウを開きます。

本セクション内

- 同期トレースの表示