# Maintenance des outils

L'outil stocke une périodicité d'entretien et compte le nombre de serrages pouvant être effectués avant qu'une maintenance ou une intervention d'entretien ne soient nécessaires.

## Réglage de l’alarme de maintenance

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Alarmes sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtreMaintenance, placer l’Alarme de l'indicateur d'entretien sur Marche.

3. Retourner à l’écran d’accueil, accéder à l’onglet Outil puis sélectionner l’outil pour lequel vous souhaitez régler une alarme.

4. Dans la fenêtre Maintenance, entrer une valeur dans le champ Périodicité d'entretien.

   La périodicité d'entretien peut uniquement être définie par multiples de 10 000. Tout nombre autre qu'un multiple de 10 000 est arrondi au multiple de 10 000 le plus proche.

   Lorsque l'on travaille avec des outils à impulsions, la périodicité d'entretien est définie à la fois pour le nombre de serrages et pour le nombre d'impulsions. La première échéance atteinte aura pour effet de déclencher l'alarme.

Paramètres de maintenance
Champ | Description
--- | ---
Dernier entretien | Date et heure de réalisation du dernier entretien. La date du Dernier entretien est programmée à l'atelier de réparation. La date du Dernier entretien est définie sur la date et heure actuelles si l'on appuie sur le bouton Remise à zéro du compteur d'entretien.
Total des serrages en service | Nombre total de serrages réalisé par l'outil depuis sa première utilisation. Cette valeur est disponible lors de l'entretien et restera inchangée jusqu'à la prochaine intervention d'entretien.
Serrages restants | Nombre total de serrages restant avant que la périodicité d'entretien ne soit atteinte.
Nombre total de serrages | Indique le nombre total de serrage effectués par l'outil au cours de sa durée de vie.
Nombre d'entretiens | Le nombre d'entretiens de l'outil.
Indicateur d'entretien des serrages | Indique le pourcentage de l'intervalle d'entretien écoulé.
Périodicité d'entretien | Nombre de serrages à effectuer entre deux interventions d'entretien. Peut être défini par multiples de 10 000.
Total des impulsions en service | [Outils à impulsions uniquement] Nombre total d'impulsions réalisé par l'outil depuis sa première utilisation. Cette valeur est disponible lors de l'entretien et restera inchangée jusqu'à la prochaine intervention d'entretien.
Impulsions restantes | [Outils à impulsions uniquement] Nombre total d'impulsions restant avant que la périodicité d'entretien ne soit atteinte.
Périodicité d'entretien | [Outils à impulsions uniquement] Nombre d'impulsions à réaliser entre deux interventions d'entretien. Peut être défini par multiples de 10 000.
Remise à zéro du compteur d'entretien | Réinitialisation du compteur Serrages restants et instauration de la date courante pour le Dernier entretien.
Réinitialisation des données d'entretien | [Outils à impulsions uniquement] Réinitialisation du compteur Serrages restants ainsi que du statut de lubrification et instauration de la date courante pour le Dernier entretien.