# TensorPulse parametrar för åtdragningsfas

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. | 100%
Reaktionskraft, avstämningsfaktor |  | Den energi som levereras av verktyget uttryckt i en procentandel. Kalibreringsfaktorn för reaktionskraften grundar sig på åtgärdens energi och ger en behaglig reaktion. | 40%
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. | 0 Nm
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt | Manuellt
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. | 1 Nm
Vinkelgränser |  | Av:Vinkelgränser är avstängda. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Från Nergängning klar
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när övervakning av Vinkelgränser startar. | 20 Nm
Vinkel min |  | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Vinkel max |  | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 0°
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. | 18,75 Nm
Pulser min. | Pulsgränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50
Mät vinkel till | Vinkelgränser = på | Väljs från en snabbmeny: Värde vid toppmoment: Mäter vinkelvärdet vid högsta moment under åtdragning. Max vinkelvärde: Mäter det högsta vinkelvärdet under åtdragningen. Värde vid avstängning: Mäter vinkelvärdet innan stoppfasen startar. | Max vinkelvärde