# Zdravie nástroja OK - 103

Zdravie nástroja OK je vysoké, keď nie je prítomná žiadna chyba nástroja, zatiaľ čo zdravie nástroja OK je nízke, keď došlo ku ktorejkoľvek z nasledujúcich chýb nástroja:

- Prehriaty nástroj

- Nástroj vyžaduje ladenie motora

- Otvorený nástroj nevyladený

- Súbor parametrov nástroja nie je podporovaný

- Slabá batéria nástroja

- Zlyhanie kontroly spúšťača nástroja

- Kábel nástroja nie je podporovaný

- Zlyhanie pamäte nástroja

- Pamäť nástroja je poškodená

- Interval servisu nástroja vypršal

- Nesúlad v softvérovej verzii nástroja

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE