# 扳手生产启动阶段参数

表中所示的参数仅在使用其中一个 STwrench 策略时才可用。存在多重策略组合。部分参数仅针对特定策略提供且在其他策略中不可见。

自动检查参数规则。如果出现违背的情况，错误的参数旁边会显示错误指示 。选择错误指示器以显示有关错误的更多信息。

切换策略可能导致显示错误指示符。这表明所选的组合无效且需要校正。

有关 STwrench 的更多信息，请参见《STwrench 用户指南》（印刷品号 9836 4134 01）。

STwrench 启动步骤的参数
参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
TAG 编号 |  | 开启：启用 TAG 检查开关（配置 > 工具配置 > TAG 检查 > 开启）后，需要正确的 TAG 号才能运行拧紧程序。 关闭：未检查 TAG 编号。 | 关闭
所需 TAG 号 | TAG 号 = On | 此拧紧程序所需的 TAG 编号。 | 1
方向 |  | 参数选项有 Cw（顺时针方向）或（顺时针方向）或 CCW（逆时针方向）。 |
重复拧紧检测 |  | 参数选项包括： 完成或关闭。. | 关闭
扭矩校正系数 |  | 在特定情况下，可能需要扩展项来安装此应用.此时，应补偿扳手测量值以显示正确值。 有关计算校正系数的更多信息，请参见《STwrench用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 | 1.0
角度校正 |  | 在特定情况下，可能需要扩展项来安装此应用.此时，应补偿扳手测量值以显示正确值。 如需计算校正系数，请参阅 STwrench 用户指南。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 | 0°
线性斜率系数 |  | 线性斜率系数以 Nm/Deg 测量单位中的扭矩/角度斜率表示曲线的线性部分的关节刚度。 | 0.5

注意

校正系数会改变 STwrench 测量值。它可能导致读数错误。在进行任何校正之前，请参考最新版本的《STwrench 用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。