# Configurar el puerto Factory Ethernet

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. En la ventana Puerto Factory Ethernet, seleccione Editar para acceder y modificar los ajustes ethernet.

Solo se puede configurar el puerto Factory Ethernet. El puerto Service Ethernet tiene una dirección IP designada, 169.254.1.1, que no debe a la red local.

El PF8 tiene dos alimentaciones a través de puertos Ethernet (PoE). Utilice estos puertos para conectar dispositivos periféricos al PF8. Ejemplos de dispositivos periféricos son las luces de emergencia y los selectores de bocas de la serie 6. Estos puertos se conectan a la placa IT a través de una tarjeta guía. El PF8 utiliza un servidor DCHP para estos puertos. Este servidor da una dirección IP interna del PF8 a cada dispositivo conectado.

No conecte estos puertos a la red local. Una conexión a la red local provocará conflictos entre el servidor DHCP interno del PF8 y el servidor DHCP de la red local.

En esta sección

- Acceso al controlador en una LAN
- Cómo acceder al controlador a través de la GUI web.