# ST Selector (Seletor ST)

O Seletor ST é um acessório da ferramenta. Fica instalado na ferramenta e é conectado ao barramento de acessório da ferramenta. Apresenta um pequeno display, dois botões de entrada e LEDs de saída.

## Display

O display mostra uma informação de cada vez e tem quatro páginas diferentes que podem ser configuradas para exibir diversos itens predefinidos em cada página.

Parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Página 1 | Selecione a mensagem a ser exibida na lista: Final torque (Torque final) Final angle (Ângulo final) Contagem de lote Lote restante E/S Genérico 1 E/S Genérico 2 E/S Genérico 3 E/S Genérico 4 E/S Genérico 5 E/S Genérico 6 E/S Genérico 7 E/S Genérico 8 E/S Genérico 9 E/S Genérico 10 Programa de aperto selecionado ID da sequência de lote selecionada Torque-alvo Torque-alvo/final | Nenhuma
Página 2
Página 3
Página 4

## Tempo de alternância

Parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Tempo de alternância | Selecione o tempo em que uma mensagem deve ser exibida antes que a próxima seja exibida. | 1 s

## Botões

Os dois botões podem ser configurados para atuar conforme as informações exibidas e ser utilizados para percorrer os itens listados.

Parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Botão esquerdo | Seleciona uma ação no menu de atalho. Os valores dos parâmetros disponíveis são: Off (Desativado), Take previous (Usar anterior) e Take next (Usar próximo) | Considerar anterior
Botão direito | Seleciona uma ação no menu de atalho. Os valores dos parâmetros disponíveis são: Off (Desativado), Take previous (Considerar anterior) e Take next (Considerar próximo) | Considerar próximo

## LEDs de status

Os LEDs de status podem ser ativados ou desativados

Parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Ativar LEDs de resultados | Os valores de parâmetro são: On (Ativo) e Off (Desativado) | Ativo
Mostrar LEDs extras | Os valores de parâmetro são: On (Ativo) e Off (Desativado) | Ativo

Os LEDs de resultados são vermelhos, verdes e amarelos, e exibem a mesma informação que os LEDs principais das ferramentas.

Os dois LEDs extras podem exibir Batch OK (Lote OK) e Batch sequence OK (Sequência de lotes OK). Esses dois LEDs são automaticamente desligados no próximo aperto.