# Kombinera identifieringssträngar

Identifieringssträngen som används för matchning kan vara en kombination av upp till fyra strängar från ett fabriksledningssystem, eller upp till fyra skanneringångar som behöver kombineras till en sträng.

Knapparna Lägg till och Ta bort sköter hur många strängar som kombineras. Följande parametrar finns tillgängliga:

Parametrar för att kombinera strängar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Strängen måste få ett namn.
Längd | Längden på strängen måste vara känd och måste anges. Detta är viktigt för att kunna kombinera den rätta strängidentifieraren.
Viktiga positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall (separerade med bindestreck) i den kombinerade strängen som används för matchning.
Sparade positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall i strängarna som sparas i resultatet.

Om mer än en identifieringssträng ska användas, gör följande steg:

1. Tryck på knappen Lägg till för att skapa en ny inmatning i tabellen.

2. Ge strängen ett namn.

3. Ange längden på strängen.

4. Upprepa steg 1-3 för varje sträng som ska läggas till. Upp till fyra strängar kan kombineras.

Parametrarna Start-Slut i varje rad definierar de enskilda strängpositionerna i den kombinerade strängidentifieraren som används i nästa steg av matchningsprocessen.

Utföra en uppgiftsvalsprocess med hjälp av en identifieringssträng som inmatning:

1. Ange vilka positioner i strängen som ska aktiveras.

2. Ange de viktiga positionerna, för att definiera vilka positioner i identifieringssträngen som kommer att användas för matchningen. Positionerna måste vara kommaseparerade eller intervall.