# ツールLEDの構成

## ツール LED には次の機能があります。

- 前面 LED は作業エリアを照らし、サポートされているツールの結果ステータスを示すのに使用できます。

- 青色 LEDはツール LED の一部であるか、サポートされているツールの EHMI または RHMI の一部でを成します。出力信号は青色 LED に接続できます。

- ステータス LEDは、赤、黄、緑のリング、または特定のピストルツールでそれぞれが分割されたマルチカラーリングで構成されています。出力信号はステータス LED に接続できます。

- 結果インジケーターでは、締め付け結果のステータスを示すツール LED の点灯方法と、サポートされているツールにおける点灯表示の持続時間を構成できます。

出力信号は、イベントタイプまたは状態タイプのいずれかとなります。

出力信号が有効であれば、状態信号は有効になります。

イベント信号は、構成された時間範囲内で有効になります。

## 青色　LED

青色 LED は、イベントまたはステータス出力信号で構成できます。信号ステータスは常時点灯で表示されます。

青色 LED を構成するには:

- 青色 LED に接続する信号を選択します。

- オプション: イベント信号の継続時間を設定します。

特定のツールタイプにおける青色 LED は、EHMI または RHMI の青色の表示で、置き換えられるか補完されます。

## 結果インジケーター

この結果インジケーターでは、締め付け結果のステータスを示すツール LED の点灯方法と、点灯表示の持続時間を構成します。

構成は、サポートされているツールの前面 LED とステータス LED の結果表示に影響します。これには点灯パターンと点灯期間が含まれます。パターンがオフに設定されている場合、ツール構成ビューで前面 LED がオンに設定されていても、結果表示は使用されません。

サポートされているツールで前面 LED の結果表示を使用するには、ツール構成ビューで前面 LED をオンに設定する必要があります。

前面 LED では緑色と赤色が使用できます。黄色を使用するパターンは、前面 LED で黄色に表示されません。

結果インジケーター信号
信号 | 説明
--- | ---
オフ | 結果にかかわらず、LED は締め付け後に点灯しません
緑 | 締め付け作業に問題がなければ、緑色 ライトが常時点灯します。
赤：高：黄：低 | 締め付けが誤って終了した場合（NG）、赤の LED が、最終的な値が高すぎることを示すか、黄色の LED が、値が低すぎることを示します。赤と黄が同時に点灯します（トルクが高すぎる場合や、角度が小さすぎる場合など）。
赤：高（prio）：黄：低 | 締め付けが誤って終了した場合（NG）、赤の LED が、最終的な値が高すぎることを示すか、黄色の LED が、値が低すぎることを示します。赤と黄は同時に点灯できません。高と低の値が同時に発生する場合には赤のみが点灯します。
赤：NG：黄：低 | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。値が低すぎる場合、追加の黄色の LED を示すことができます。
赤：NG | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。追加の LED は表示されません。

## ステータス LED

ステータス LED は、赤、黄、緑の 3 色の LED で構成されています。各ライトは点灯または点滅します。これらのライトは、LED に接続できる合計 6 個の異なる信号を提供します。

ステータス LED を構成するには

- 各色と各機能（常時点灯、点滅）について、ショートカットメニューから出力信号を選択します。

- オプション: イベント信号の継続時間を設定します。

ツールで、ステータス LED 信号と結果表示を同時に表示させることはできません。以下の条件が適用されます：

- 締め付けが進行中でない場合と制御出力信号が有効になった場合にのみ、LED は構成済みの信号によってオンになります。

- イベントタイプの信号が構成された時間に達していなかったり、状態タイプの信号に対して制御出力信号が無効になっていなくても 、次の締め付けが開始すると LED はオフになります。

- 構成された信号に対して更新 (有効化または無効化) が行われた場合、ステータス LED の結果表示は無効化します。

## 持続時間

持続時間は、トリガーが放された後、結果表示の点灯が持続する時間を決定します。

パラメーター | 説明
--- | ---
次の締め付けへ | 青色LED、ステータスLED、および結果表示は、次の締め付けが開始するまで点灯状態を保ちます。
時間 | 有効化した後、構成した時間分だけ青色 LED が点灯します。 ステータス LED は、起動後、または次の締め付けが始まるまで、構成した時間分だけ点灯します。 結果表示は、トリガーが解除されてから構成された期間が切れるまで、または次の締め付けの開始まで点灯し続けます。