# Impulse Single-Step Desaperto Parameters (Parâmetros de Desaperto de Impulso-Única Etapa)

Parâmetros de desaperto
Nome do parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Desaperto ativado | Desativado: O desaperto é desativado. Ativo: O desaperto é ativado e parâmetros adicionais podem ser configurados. | Ativo
Torque de detecção | Auto: O valor é definido com base no tipo de ferramenta e na capacidade da ferramenta. Manual:O valor é definido manualmente. | Auto
Torque de detecção | Torque mínimo necessário para iniciar a operação de desaperto e obter um resultado de desaperto. | 3,5 Nm
Torque de aceleração | Auto: O valor é definido com base no tipo de ferramenta e na capacidade da ferramenta. Manual:O valor é definido manualmente. | Auto
Torque de aceleração | Quando o torque cai abaixo do Torque de aceleração, o desaperto é considerado OK. Dependendo das variações no comprimento do parafuso, o sistema não consegue determinar quando o parafuso foi completamente desapertado. O operador tem que decidir. | 1,75 Nm
Velocidade de desaperto | A velocidade de desaperto será atendida quando o Torque de aceleraçãofor alcançado. Máx.: O valor é definido no máximo. Manual:O valor é definido manualmente. | Máx.
Velocidade de desaperto | Visível se Loosening speed for definido como Manual | 1 rpm