# Avbryt sekvensen och rensa resultaten - 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT