# Synchronisierte Verschraubung

Controller-Funktionen wie beispielsweise die Verschraubungsstrategien mit niedrigen Reaktionskräften, und den gesamten Controller betreffende Funktionen, erfordern Lizenzen, die durch das FMS (Functionality Management System) verteilt werden. Während die Konfiguration von Funktionen ohne spezielle Lizenzen möglich ist, ist für die Zuweisung und Nutzung dieser Funktionen die Installation der korrekten Lizenz auf dem Controller erforderlich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Lizenzen (FMS).

Die Konfiguration von synchronisierten Verschraubungen erfolgt über ToolsTalk 2.

Mithilfe von synchronisierten Verschraubungen können mehrere PF8-Steuerungen verbunden und gemeinsam betrieben werden. Die erste Steuerung in der Konfiguration wird als Sync-Referenz bezeichnet und regelt alle Verschraubvorgänge und Datenberichte. Es können bis zu fünf weitere PF8-Steuerungen, als Sync-Mitglieder bezeichnet, über ein PF8-Daisy-Chain-Kabel mit der Sync-Referenz verbunden werden. Siehe Einrichtung der Hardware für synchronisierte Verschraubungen. Die Sync-Mitglieder steuern die Werkzeuge.

## Sync-Referenz

Die Sync-Referenz ist das Gehirn des Systems. Sie steuert:

- die Verschraubungseinstellungen

- die Datenberichte

- die Konfiguration des gesamten Systems

- die Verbindung zu Tools Talk und ToolsNet

Zubehör und Feldbusse werden direkt mit der Sync-Referenz verbunden.

## Sync-Mitglied

Das Sync-Mitglied fungiert als Laufwerk ohne weitere Funktionalität. Der IT-Teil läuft nicht und es ist nicht möglich, externes Zubehör oder Protokolle mit einem Sync-Mitglied zu verbinden. Jedes Sync-Mitglied hat eine zugewiesene Kanalnummer. Die Kanalnummer wird verwendet:

- um ein angeschlossenes Werkzeug und Laufwerk innerhalb der Hardware-Layout-Konfiguration in ToolsTalk 2 zu identifizieren.

- um Werkzeuge und Laufwerke auszuwählen, die in die Verschraubung im Synchronisierungsmodus aufgenommen werden sollten.

- um Ergebnisberichte zu erstellen.

- um fehlerhafte Teile in Fehlerereignissen zu identifizieren.

## Verschraubungen

Es ist möglich, synchronisierte Verschraubungen für Multistep-Verschraubungsprogramme auszuführen. Zur Synchronisierung der Verschraubungen zwischen den einzelnen Werkzeugen werden Synchronisierungspunkte verwendet. An diesen Punkten warten die Werkzeuge aufeinander, bevor sie den nächsten Schritt im Verschraubungsprogramm ausführen. Ein Verschraubungsprogramm kann bis zu 25 Stufen beinhalten (ohne Synchronisierungspunkte).

Die Zuweisung der Verschraubungsprogramme kann ausschließlich über ToolsTalk 2 erfolgen und kann nicht an der Steuerung vorgenommen werden.

## Lizenzierung

Synchronisierte Verschraubung ist eine FMS-Funktion. Nur die Sync-Referenz erfordert eine Lizenz. Jede PF8-Steuerung kann ohne zusätzliche Lizenzen in ein Sync-Mitglied umgewandelt werden. Die Sync-Referenz-Lizenz ist eine zusätzliche Funktion des FMS Controllers.

Wird die Sync-Referenz-Lizenz entfernt, können keine Verschraubungsvorgänge mehr im synchronisierten Verschraubungs-Modus durchgeführt werden. Wird die Verbindung zum Lizenzserver unterbrochen, bleibt die Lizenz 48 Stunden lang aktiv. Die Steuerung sucht stündlich nach einer gültigen Sync-Referenz-Lizenz.

In diesem Abschnitt

- Benutzeroberfläche für Synchronisierte Verschraubungen
- Konfiguration der synchronisierten Verschraubung
- Einrichtung der synchronisierten Verschraubung (Hardware)
- Synchronisierte Verschraubungen
- Live-Ergebnisse für synchronisierte Verschraubungen
- Synchronisierte Verschraubungssignale
- Mit synchronisierter Verschraubung kompatible Werkzeuge
- CAN-Zubehör für synchronisierte Verschraubungen