# 동기화 조임

적은 반응 조임 전략 및 컨트롤러 전반의 기능과 같은 컨트롤러 기능들은 기능 관리 시스템(FMS)을 통해 배포된 라이선스가 필요합니다. 특정 라이선스 없이 기능의 구성이 가능하지만, 이러한 기능들을 할당하고 사용하려면 올바른 라이선스를 컨트롤러에 설치해야 합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 라이선스(FMS)를 참조하십시오.

동기화 조임 구성은 ToolsTalk2를 통해 이루어집니다.

동기화된 조임 기능을 통해 PF8 컨트롤러를 연결하고 함께 실행할 수 있습니다. 구성의 첫 번째 컨트롤러는 Sync 참조라고 하며 모든 조임 및 데이터 보고를 제어합니다. Sync 멤버라고 하는 최대 5개의 추가 PF8 컨트롤러를 PF8 데이지 체인 케이블을 통해 Sync 참조에 연결할 수 있습니다. 동기화 조임에 대한 하드웨어 설정을 참조하십시오. Sync 멤버는 공구를 제어합니다.

## Sync 참조

Sync 참조는 시스템의 브레인에 해당됩니다. IT 제어:

- 조임 설정

- 데이터 보고

- 전체 시스템의 구성

- Tools Talk 및 ToolsNet에 대한 연결

부속품과 필드버스는 Sync 참조에 직접 연결됩니다.

## Sync 멤버

Sync 멤버는 별도의 기능 없이 드라이브로서 작동합니다. IT 부품은 실행되고 있지 않으며 외부 부속품 또는 프로토콜을 Sync 멤버에 연결할 수 없습니다. 각 동기화 구성원에는 할당된 채널 번호가 있습니다. 채널 번호는 다음에 사용됩니다.

- ToolsTalk 2의 하드웨어 레이아웃 구성 내에서 연결된 공구 및 드라이버를 식별합니다.

- 동기화 모드에서 조임 시 포함되어야 하는 공구 및 드라이브를 선택합니다.

- 결과 보고서를 생성합니다.

- 오류 이벤트에서 결함이 있는 부품을 식별합니다.

## 조임

다중 단계 조임 프로그램만 동기화 조임을 실행할 수 있습니다. 각 공구 간 조임을 동기화하기 위해, 동기화 지점이 사용됩니다. 이러한 포인트에서 공구들은 조임 프로그램의 다음 단계를 계속하기 전에 서로를 기다립니다. 조임 프로그램은 최대 25 단계를 포함할 수 있습니다. (동기화 지점 제외)

조임 프로그램의 할당은 ToolsTaslk 2를 통해서만 수행할 수 있으며 컨트롤러를 통해서는 수행할 수 없습니다.

## 라이선스

동기화 조임은 FMS 기능입니다. Sync 참조에만 라이선스가 필요합니다. 추가 라이선스 없이 PF 컨트롤러를 Sync 멤버로 변경할 수 있습니다. Sync 참조 라이센스는 애드온 FMS 컨트롤러 기능입니다.

Sync 참조 라이센스가 제거되면 동기화 조임 모드에서 조임을 완료할 수 없습니다. 라이선스 서버에 대한 연결이 끊긴 경우, 라이선스는 48시간 동안 유효합니다. 컨트롤러는 매 시간 유효한 Sync 참조 라이선스를 검색합니다.

이 섹션에서

- 사용자 인터페이스 동기화 조임
- 동기화 조임 구성하기
- 동기화 조임 설정하기 (하드웨어)
- 동기화 조임
- 동기화 조임 실시간 결과 보기
- 동기화 조임 신호
- 동기화 조임 호환 공구
- 동기화 조임 CAN 부속붐