# Inizio angolo finale: 31016

Viene visualizzato il valore della coppia iniziale dell'angolo iniziale, se disponibile. Inviato quando è disponibile un risultato.

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | Intero | 32 | 32
FixedPointToDecimal | Stato | Intero | 32 | 32

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE