# Configurando um Seletor 6 por meio de Ethernet Com Fio/Sem Fio

Visão Geral do Seletor 6

Vista frontal do seletor

A | Suporte para soquete ou bit
B | LEDs de sinalização da posição
C | Área para etiquetas
D | Furos de fixação em cada canto
E | Porta de serviço
F | LED de estado da bateria (disponível apenas para versões sem fio)
G | LED de estado da WLAN (disponível apenas para alguns seletores)
H | Bateria (disponível apenas para versões sem fio)
I | Módulo de mobilidade (disponível apenas para versões sem fio)

Visão Geral da Conexão do Seletor 6

Vista inferior do seletor

A | Tampa do conector
B | Fonte externa de alimentação CC; conector Kycon (DC DIN) conector
C | Entrada de Ethernet, conexão a montante; conector M12, código D, fêmea
D | Parte detrás do seletor
E | Conector de entrada e saída digitais
F | Saída de Ethernet, conexão a jusante; conector M12, código D, fêmea
G | Bateria

Vista geral da porta de serviço do Seletor 6

Interface de serviço

A | Porta de Serviço RJ45
B | Abertura para RBU
C | Botão de função

Configuração geral

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Network (Rede) no painel esquerdo.

2. Vá para Factory Ethernet Port (Porta Ethernet de Fábrica) confirme o endereço IP (exigido somente ao configurar por meio de conexão sem fio).

3. Abra a tampa da porta de serviço do seletor. A tampa é fixada com um parafuso Allen de 2 mm.

4. Conecte um cabo Ethernet entre um computador e o conector RJ-45 na interface de serviço.

5. O seletor deve ser alimentado ou por PoE, por uma fonte de alimentação externa ou por bateria.

6. Abra a janela do navegador no computador.

7. Digite o endereço 169.251.1.1 e pressione a tecla Enter. O servidor web no seletor responderá e exibirá a interface web do seletor.

8. Selecione Settings (Definições) no painel esquerdo (isso é selecionado por padrão). O espaço de trabalho Settings (Configurações) mostra os menus de configuração e é subdividido em cinco diferentes definições: Definições básicas, Porta de serviço, Entrada Ethernet, WLAN e o POWER FOCUS 8.

9. Na seção Ethernet in (Entrada Ethernet), selecione External mode (Modo) On (ativo) ou Off (desativado) para a fonte de controle de LED desejada.

10. As próximas etapas na configuração dependem de como o seletor de soquete será conectado ao controlador (cabos de rede diretamente ao controlador (padrão), cabo rede para rede da fábrica). Consulte as instruções abaixo para a sua configuração.

Configurando um seletor de soquete - Cabo de rede ao controlador (padrão)

1. Na seção Ethernet In (Entrada Ethernet), selecione PF8 (padrão) no menu suspenso Connected to (Conectado ao).

2. Clique no botão Save (Salvar) na parte superior direita do espaço de trabalho.

3. Remova o cabo de rede da porta de serviço.

4. Feche a porta de serviço com a tampa, prendendo-a com o parafuso Allen.

   O seletor de soquete aparece na lista Connected accessories (Acessórios conectados) (Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector) (Estação virtual > Escolher acessórios > Seletor de soquete).

Configurando um Seletor - com fio à rede

1. Na seção Ethernet In (Entrada Ethernet), selecione Factory net (Rede de fábrica) no menu suspenso Connected to (Conectado ao).

2. Selecione DHCP On (Ativo) ou Off (Desativado) para configuração de endereços IP dinâmico ou estático. Se for necessário endereços IP estático, no campo endereços IP, insira endereço IP para o seletor de soquete.

3. Na seção PF8, insira o endereço IP de controlador (veja acima) para o controlador ao qual o seletor será conectado.

4. Clique no botão Save (Salvar) na parte superior direita do espaço de trabalho.

5. Remova o cabo de rede da porta de serviço.

6. Feche a porta de serviço com a tampa, prendendo-a com o parafuso Allen.

   O seletor de soquete aparece na lista Connected accessories (Acessórios conectados) (Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector) (Estação virtual > Escolher acessórios > Seletor de soquete).

Configurando um seletor de soquete - sem fio à rede de fábrica

1. Na seção Ethernet In (Entrada Ethernet), selecione Factory net (Rede de fábrica) no menu suspenso Connected to (Conectado ao).

2. Na seção WLAN, preencha os seguinte parâmetros:

   - Enable (Ativar): define o botão de radiofrequência como YES (SIM).

   - SSID: preencha o nome do SSID do seletor de soquete

   - Senha: preencha a senha da rede sem fio à qual se conectar

   - Encryption type (Tipo de criptografia): escolha o tipo correto de criptografia para a rede sem fio (WPA-PSK ou WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. Na seção PF8, insira o endereço IP de controlador (veja acima) para o controlador ao qual o seletor será conectado.

4. Clique no botão Save (Salvar) na parte superior direita do espaço de trabalho.

5. Remova o cabo de rede da porta de serviço.

6. Feche a porta de serviço com a tampa, prendendo-a com o parafuso Allen.

   O seletor de soquete aparece na lista Connected accessories (Acessórios conectados) (Virtual station > Accessories > Choose accessories > Socket selector) (Estação virtual > Escolher acessórios > Seletor de soquete).