# Parametrar för startsteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns startfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
TAG-nummer |  | På: efter att ha aktiverat TAG-kontrollväljaren (Konfigurationer > Verktygskonfiguration > TAG-kontroll > På), krävs ett korrekt TAG-nummer för att köra åtdragningsprogrammet. Av: TAG-numret är inte kontrollerat. | Av
Erfordrat TAG-nummer | TAG-nummer = På | Det erfordrade TAG-numret för detta åtdragningsprogram. | 1
Riktning |  | Parameteralternativen är CW (clockwise–medurs) eller CCW (counterclockwise–moturs). | CW (medurs)
Momentkorrigeringskoefficient |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Mer information om beräkning av korrigeringskoefficienten finns i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 1.0
Vinkelkorrigering |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. För att beräkna korrigeringskoefficienten, se användarhandboken STwrench. Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 0°
Linjär lutningskoefficient |  | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad. | 0.5

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).