# Update der Steuerungssoftware über die grafische Webschnittstelle

1. Verbinden Sie den PC mit einem direkten Ethernet-Kabel (RJ45) mit dem Service Ethernet-Port, um die grafische Webschnittstelle zu aktivieren. Rufen Sie die Steuerung mithilfe der IP-Adresse über einen Webbrowser auf.

2. Rufen Sie in der Startansicht der grafischen Webschnittstelle die Registerkarte Controller auf, wählen auf der linken Seite Software aus, wechseln Sie zum Fenster Software-Update und wählen dann Durchsuchen.

3. Suchen Sie nach der .zip-Datei mit der Software und wählen Sie diese aus. Folgenden Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Führen Sie bei synchronisierten Verschraubungen einen manuellen Neustart durch, nachdem ein Upgrade auf eine neue Softwareversion oder ein Downgrade von einer neuen Softwareversion erfolgt ist.

Wenn der Start der Steuergeräteanwendung wiederholt fehlschlägt, startet das Steuergerät im Rettungsmodus. Im Rettungsmodus kann eine neue Firmware installiert werden. Das Rettungs-Image wird mit der Softwareaktualisierung geliefert und kann aktualisiert werden, wenn ein neueres Rettungs-Image zur Verfügung steht.

Schalten Sie das System nicht aus, während das Rettungs-Image aktualisiert wird. Das System wird neu hochfahren, wenn die Aktualisierung gestartet wird.