# 运行状况

在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的硬件，然后前往健康状态窗口，查找有关电池状态和各组件温度的信息。

## 电池状态

POWER FOCUS 8 电池位于控制器前面板内，用作部分系统元件（如内部时钟）的备用电源。电池状态每天及在控制器重启时都会更新一次。当电池电量接近完全耗尽时，将显示一条警告信息(3011)。警告出现时尽快更换电池。

电池状态出现在健康状态窗口的电池状态字段中。

## 控制器组件温度

POWER FOCUS 8 持续监控控制器内各组件的温度。支持的温度单位为摄氏度 (℃) 和华氏度 (℉)，默认单位为摄氏度。可以在两个单位之间切换，而无需重启控制器。当关键组件温度超过最大温度时，停用驱动级并将显示一条警报 (3010)。当组件温度低于最大温度限值时，会再次启用驱动级。

对于各组件，最新测量的控制器温度连同测量时的时间戳出现在健康状态窗口的控制器温度字段中。可通过图表视图持续监控特定组件的温度。