# Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

Manuellt läge för virtuella stationer används för att utföra uppgifter medan verktyget är i låst läge. I de fall där verktyget är låst av en viss anledning (t.ex. på grund av att verktyget är utanför sitt TLS-fotavtryck) kan det fortfarande finnas ett behov av att utföra vissa uppgifter med verktyget, till exempel nödarbete. Genom att konfigurera manuellt läge för den virtuella stationen kan användare bestämma vilka signaler som sänds vid inmatning av manuellt läge (Ingångssignaler), vilken uppgift som kan utföras medan man befinner sig i manuellt läge (Sekundär uppgift), och vilka signaler som sänds när man lämnar manuellt läge (Lämna-signaler).

Eftersom önskade scenarier kan variera mellan olika användare (dvs. vilka signaler som ska sändas vid ingång och utgång och vilken uppgift som ska utföras), är manuellt läge helt konfigurerbart för varje virtuell station.

Konfiguration består av tre delar: ingångssignaler, lämnasignaler och sekundär uppgift (observera att med primär uppgift avses den (automatiska) uppgift som tilldelats till den virtuella stationen i enlighet med Uppgift).

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska konfigureras till vänster. Gå sedan till fönstret Uppgift och välj Ställ in manuellt läge

2. På konfigurationsskärmen Manuellt läge ställer du in Välj uppgift i fönstret Sekundär uppgift. Detta styr vilken uppgift som ska köras i manuellt läge.

   Om ingen sekundär uppgift har ställts in, kommer den primära uppgiften att användas under manuellt läge.

   Alla uppgifter (åtdragning, batchsekvens, källa) kan ställas in för både den sekundära uppgiften och den primära uppgiften.

3. Ställ in ingångssignalerna genom att markera plus-ikonen längst ner under Ingång. Se parametrarna för ingångssignaler nedan.

4. Ställ in lämnasignalerna genom att klicka på plus-ikonen längst ner under Lämna. Se parametrarna för lämnasignaler nedan.

Du kan maximalt ställa in 99 signaler för ingång respektive lämna.

I detta avsnitt

- Ingångs- och lämnasignaler