# Stato serraggio canale: 80

Stato di serraggio canale è un segnale di uscita che identifica lo stato dei singoli canali in un serraggio sincronizzato. Sono supportati fino a 64 canali.
Il segnale di stato di serraggio del canale visualizza le informazioni relative al serraggio in corso e il risultato dell'ultimo serraggio.

Nome in SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | array uint32 | 1 | 64
FordResultStatus | Stato |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Stato |  | 4 | 4

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

Il segnale Stato serraggio canale: 80 contiene segnali secondari (per maggiori informazioni, vedere"Segnali di uscita:segnali secondari").

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE