# Stratégia TensorPulse

Pred použitím stupňa uťahovania TensorPulse je povinné, aby bol na ovládači nainštalovaný nasledujúci typ licencie:

- Nízkoreakčné stratégie

TensorPulse je platný len pre nasledujúce nástroje: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13 a ETV-STR61-50-10.

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Pri stupni uťahovania TensorPulse použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania TensorPulse beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Nižšie uvedená zásada platí pri elektrických nástrojoch s priamym pohonom. Vzťahuje sa na nástroje série Atlas Copco SRB.

Impulzné uťahovanie používa techniky impulzu elektrického prúdu v motore a má dve odlišné vlastnosti:

- Akčný prúd, ktorý dodáva pozitívny moment v smere uťahovania.

- Reakčný prúd, ktorý vytvára pohodlnú reakciu aplikovaním spätného uťahovania.

Zásada impulzného uťahovania

A | Akčný impulz na aplikáciu uťahovacej sily.
B | Reakčný impulz pre pohodlie

Obrázok znázorňuje všeobecný princíp aktuálnej stratégie impulzného uťahovania. Podrobná krivka závisí od typu nástroja a uťahovacieho algoritmu.

Obdobie impulzu pozostáva z dvoch fáz tak, ako je zobrazené na obrázku s akčným a reakčným prúdom. Každý akčný impulz pridáva uťahovaniu moment, až pokiaľ sa nedosiahne záverečný cieľ. Každý reakčný impulz vytvára protisilu, ktorá poskytuje pohodlnú reakciu.

Úroveň energie v akčnej fáze a reakčnej fáze sú konfigurovateľné parametre. Kombinácia týchto dvoch parametrov vytvára efektívne uťahovanie kombinované s pohodlím operátora.

V tejto sekcii

- Parametre spúšťacieho stupňa TensorPulse
- Parametre stupňa zaskrutkovania TensorPulse
- Parametre stupňa uťahovania TensorPulse
- Parametre uvoľnenia TensorPulse