# Exporter Paramètres et configurations

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Coffret et sélectionner Exportation/Importation sur le panneau gauche.

2. Aller dans la fenêtre Exportation, sélectionner l’icône trois points puis Toutes les Paramètres et configurations dans la fenêtre contextuelle.

3. Dans la fenêtre Exportation, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est terminée.
   Un fichier PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz est automatiquement téléchargé.

Cette option d’exportation exporte uniquement les configurations et réglages de coffret.
Les données exportées sont stockées dans un fichier compressé identifié par le nom IAM et la date et l'heure d'exportation.
Les données du fichier comprennent toutes les configurations et tous les paramètres du coffret, de sorte que le fichier d'exportation peut être importé et configuré dans un autre coffret avec la même version ou une version plus récente.
Les données exportées incluent des informations sur l'IAM, le coffret, et les programmes préformatés de serrage et de dévissage Multistep à utiliser avec la solution MID2500.