# Konfigurering av inställningar för realtidsresultat

I fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid kan en användare visa slutmoment utan PrT-kompensationsvärde, samt PrT-kompensationsvärde.

## Konfigurera fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Generell virtuell station. till vänster.

2. I Konfigurations-fönstret du vill arbeta med klickar du på Redigera.
   Skärmbilden Redigera konfiguration visas.

3. I fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid anger du PÅ eller AV beroende på önskade resultat.

   Om flaggan Visa PrT-kompensationsvärde är PÅ visar fönstret Liveresultat värdet PrT-kompensation.

   Om flaggan Visa slutmoment med PrT-kompensation är PÅ visar fönstret Liveresultat i styrenheten slutmoment med PrT-kompensation inräknad.

   Att sätta omkopplarna i fönstret för Inställningar för resultatvisning i realtid till antingen PÅ eller AV har ingen inverkan såvida inte flerstegsprogrammet har ett åtdragningssteg som innefattar stegövervakning av Rådande moment med Kompensations-omkopplaren satt till PÅ.

## Inställningar för resultatvisning i realtid

Här är de olika konfigurationsalternativen i fönstret Inställningar för resultatvisning i realtid.

Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV | Visa PrT-kompensationsvärde: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV
--- | --- | --- | ---
Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information:

I detta avsnitt

- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV/Visa PrT-kompensationsvärde: AV
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ/Visa PrT-kompensationsvärde: AV