# Resultados en tiempo real de apriete sincronizados

En la vista de inicio, seleccione el botón Ir a resultado para acceder a los resultados en tiempo real del apriete sincronizado.

Los resultados para todas las herramientas en el apriete sincronizado se mostrarán en la GUI del controlador para Sync Reference y su GUI web correspondiente. La GUI en los Sync Members no mostrará ningún resultado.

Seleccione un panel de resultados de apriete sincronizado para abrir una ventana en la que podrá desplazarse por las distintas vistas de resultados pulsando las flechas en los lados la ventana de resultados.

## Vista de resultados: Descripción general Sync Mode

Esta pantalla muestra una descripción general del estado total para todo el apriete (OK o NOK) y el número total de pernos OK y NOK.

El rombo en la parte superior muestra el estado de todo el modo. Los hexágonos en la parte inferior muestran el estado de cada canal. La barra azul debajo de los hexágonos indica el canal seleccionado. Seleccione los diferentes hexágonos para consultar los resultados de los diferentes canales. La vista de resultado mostrada se aplica solo al canal seleccionado.

Resultado OK
Resultado NOK

En el resultado NOK, el canal que origina el resultado NOK tiene una disposición diferente para facilitar la identificación del canal que ha originado el problema. Este es el canal que ha obligado a parar al resto de canales.

Seleccione el icono de los puntos suspensivos en la parte superior para consultar la lista de todos los errores.

Seleccione el icono de los puntos suspensivos en la parte inferior para consultar una vista de cuadrícula de todos los canales. Este icono solo está visible si hay más de seis canales, si hay menos de seis canales, este icono está oculto.

Si el resultado es NOK, aparece un mensaje explicativo.

## Vista de resultados: Descripción general del canal

Esta pantalla muestra una descripción general del resultado de un canal.

Resultado NOK

Para consultar los resultados del resto de canales, seleccione el botón de los puntos suspensivos en la parte superior y seleccione otro canal en la ventana emergente que aparece. Los vistas de resultado ahora mostrarán los resultados aplicables al canal recién seleccionado.

Si el resultado es NOK, aparece un mensaje explicativo.

## Vista de resultados: Resultado detallado de canal

Esta pantalla muestra una vista detallada del resultado de un canal. Si los límites definidos de par o ángulo se superan o no se alcanzan, aparece una flecha hacia arriba o abajo junto al resultado de fallo correspondiente.

Seleccione las flechas laterales junto a la casilla Canal para desplazarse entre los canales. Los resultados mostrados se aplican solo al canal seleccionado.

Resultado NOK

Si el resultado es NOK, aparece un mensaje explicativo.

## Vista de resultados: Lista de resultados de etapa

Esta pantalla muestra una lista con todos los resultados de etapa utilizados en un apriete de canal.

El resultado de etapa que origina el resultado NOK presenta una barra roja.

Seleccione los diferentes resultados de etapa enumerados para obtener información adicional.

## Vista de resultados: Descripción general de la secuencia de lotes

Esta vista de resultado muestra información sobre el estado de los diferentes lotes en una secuencia de lotes (Lote/descripción general) e información sobre los aprietes en cada lote (Recuento/descripción general). Los resultados mostrados se aplican a la secuencia de lotes seleccionada.

El cuadrado simboliza cada lote en una secuencia de lotes. El lote seleccionado actualmente tiene un fondo azul. Un lote que contiene un apriete NOK tiene bordes rojos y una línea diagonal roja.

El círculo simboliza cada apriete en cada lote. Los aprietes NOK tienen un borde rojo y una línea diagonal roja.