# Configuración de los LED de la herramienta

## Los ledes de las herramientas tienen las siguientes características:

- El led frontal ilumina la zona de trabajo y se puede utilizar para indicar el estado de resultado para las herramientas compatibles.

- El led azul forma parte de los ledes de herramienta o como parte de la EHMI o RHMI para las herramientas compatibles. Se puede conectar una señal de salida al led azul.

- Los ledes de estado se componen de un anillo rojo, un amarillo y uno verde o un anillo multicolor segmentado en herramientas de pistola específicas. Se pueden conectar señales de salida a los ledes de estado.

- Un indicador de resultado configura cómo se encienden los ledes de herramienta para indicar estado de resultado de apriete y la duración de este indicador en las herramientas compatibles.

Una señal de salida puede ser de tipo evento o estado.

Una señal de estado está activa mientras la señal de salida esté activa.

Una señal de evento está activa durante un intervalo de tiempo configurado.

## LED azul

El led azul se puede configurar como una señal de salida de evento o estado. El estado de señal se mostraría con una luz fija.

Para configurar el led azul

- Seleccione una señal para conectar con el led azul

- Opcional: configure la duración de una señal de evento.

El led azul se sustituye o complemente con un indicador azul en la EHMI o RHMI para tipos de herramientas específicos.

## Indicador de resultado

El indicador de resultado configura cómo se encienden los ledes de herramienta para indicar estado de resultado de apriete y la duración de este indicador.

La configuración afecta al led frontal y al indicador de resultado led en las herramientas compatibles. Esto incluye patrón y duración. Si se configura el patrón como Desactivado, no se utilizará el indicador de resultado, incluso si se configura Led frontal como Activado en la vista Configuración de herramienta.

El led se debe configurar como Activado en la vista Configuración de herramienta para utilizar el indicador de resultado LED en las herramientas compatibles.

Led frontal es compatible con el color verde y rojo. Los patrones que utilizan el color amarillo no aparecerán amarillos en el led frontal.

Señales de indicador de resultados
Señal | Descripción
--- | ---
Off | No se activa ningún led después del apriete, sea cual sea el resultado.
Verde | La luz verde siempre se enciende cuando una operación de apriete es OK.
Rojo:alto:amarillo:bajo | Si el apriete no finaliza correctamente (NOK), un led rojo indica que el valor final es demasiado alto; un led amarillo indica que el valor es demasiado bajo. La roja y la amarilla pueden encenderse a la vez (por ejemplo, si el par es muy alto y el ángulo muy bajo).
Rojo:alto(Prio):amarillo:bajo | Si el apriete no finaliza correctamente (NOK), un led rojo indica que el valor final es demasiado alto; un led amarillo indica que el valor es demasiado bajo. La roja y la amarilla no pueden encenderse a la vez. Solo se enciende la roja si se dan valores altos y bajos a la vez.
Rojo:NOK:amarillo:bajo | Un LED rojo indica que el apriete ha terminado incorrectamente (NOK). Un LED amarillo adicional puede indicar si el valor es demasiado bajo.
Rojo:NOK | Un LED rojo indica que el apriete ha terminado incorrectamente (NOK). No se muestran led adicionales.

## Ledes de estado

Los ledes de estado se componen de ledes de tres colores: rojo, amarillo y verde. La luz puede establecerse como fija o intermitente. Esto ofrece un total de seis señales distintas que se pueden conectar a los ledes de estado.

Para configurar los ledes de estado

- Para cada color y función, fija o intermitente, seleccione una señal de salida en el menú de accesos directos.

- Opcional: configure la duración de una señal de evento.

Las señales led de estado y los indicadores de resultado no pueden aparecer simultáneamente en la herramienta. Se aplican las siguientes condiciones:

- Un led solo se enciende por una señal configurada cuando no hay ningún apriete en marcha y la señal de salida de control está activada.

- Un led se apaga cuando se inicia el siguiente apriete, incluso si no se ha alcanzado la duración configurada para una señal de tipo evento o la señal de salida de control no se ha desactivado para una señal de tipo estado.

- Un indicador de resultado en los ledes de estado se desactivará si se realiza una actualización, activada o desactivada, a una señal configurada.

## Duración

La duración decide durante cuánto tiempo se encenderá el indicador de resultado una vez liberado el gatillo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Hasta el apriete siguiente | El led azul, los ledes de estado y el indicador de resultado están encendidos hasta que se inicia el siguiente apriete.
Tiempo | El led azul está encendido durante el tiempo configurado tras la activación. Los ledes de estado están encendidos durante el tiempo configurado tras la activación o hasta que se inicia el siguiente apriete. El indicador de resultado está encendido durante el tiempo configurado una vez liberado el gatillo o hasta que se inicia el siguiente apriete.