# Konfigurera en trådlös klient

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös klient väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Sätt DHCP i läge På eller Av beroende på konfigurationen. Vid Av, fyll i den nödvändiga informationen från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnätmask

   - Gateway

5. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

6. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om du har valt WPA2 Personlig ska du ange en Säkerhetsnyckel.

7. Ange säkerhetsparametrar och importera cert-filer och nycklar i förekommande fall.

8. Redigera Extra inställningar om så behövs.

9. Välj Verkställ.

   Styrenheten upprättar en trådlös anslutning till nätverket.

10. Du kan komma åt användargränssnittet trådlöst genom att skriva in IP-adressen i en webbläsare.