# ネットワークの構成

POWER FOCUS 8 は、アトラスコプコのソフトウェア ToolsTalk 2 から、またはローカルエリアネットワーク (LAN) 上の Web ブラウザからアクセスするように設定することができます。また、接続された PC から直接アクセスすることもできます。IPv4 プロトコルを使用します。

次のネットワークインターフェイスはデフォルトで有効になっています:

既定のネットワークインターフェイス
名称 | 説明
--- | ---
サービスポート | サービス・メンテナンス担当者向けのインターフェイス
PoE ポート 1 | 追加ツールを接続するためのインターフェイス
PoE ポート 2 | 追加ツールを接続するためのインターフェイス

デフォルトのネットワークインターフェイスでは、次のサービスが利用できます:

- SSH

- システム構成用の Web サーバーインターフェイス

- DHCP

- ツールの接続

- システムエクスポートファイルの取得

- プロトコルアダプタログの取得

- NTP (ツールで使用)

- 製品内部インターフェイス

- アクセサリインターフェイス

本セクション内

- 工場イーサネットポートの構成
- Bluetoothの構成
- チャンネルの構成
- ワイヤレスクライアントの構成
- コントローラをワイヤレスアクセスポイントとして設定する
- ファイアウォールの構成