# Impulse Single-Step Start Stage Parameters (Parâmetros da Etapa Inicial de Impulso-Única Etapa)

Durante a fase de início, a ferramenta gira em um modo de velocidade sem pulsos.

Nome do parâmetro | Descrição | Valores padrões
--- | --- | ---
Início suave | Permite a definição da velocidade, ângulo e do torque máximo da ferramenta para facilitar a entrada do parafuso na rosca. Selecionado por botões de comando. Desativado: O início suave está desligado. On (Ativo): A Partida suave está ligada. | Desativado
Velocidade | Define a velocidade durante o Início suave. | 300 rpm
Data/hora | Define a duração do Início suave . | 400 ms
Rehit detection (Detecção de reaperto) | Adiantado: Encerra imediatamente o aperto quando é detectado um parafuso já apertado. O aperto será considerado como NOK. Exige que o Início suave seja ativado. Completo: Mesmo que um parafuso já apertado seja detectado, o aperto não é encerrado até que todas as etapas do aperto sejam executadas. O aperto será considerado como NOK. Para fazer uma detecção de rebatida quando o Início suave não está ativado, a opção de Detecção de rebatida Concluída deve ser selecionada. A Detecção de rebatida Concluída não encerrará o aperto até que todas as etapas de aperto tenham sido executadas. O aperto será considerado uma rebatida se a velocidade nunca alcançar metade da velocidade de Rundown e for indicado um erro de rebatida. Desativado: Nenhuma detecção de rebatida será realizada. Não é permitida a combinação de Partida suave = Desativada e Reaperto = Cedo. | Desativado
Usar ajuste do acessório | Ajuste de acessório é selecionado por botões de comando. | Não
Relação da engrenagem | Velocidade de rotação do soquete = Velocidade da ferramenta/relação da engrenagem. | 1,00
Ajuste da eficiência | Por exemplo, 0,9 significa 10% de perda de eficiência. | 1,00