# ST 선택기

ST 선택기는 공구 부속품입니다. 공구에 설치되고 공구 부속품 버스에 연결됩니다. 작은 디스플레이, 두 개의 입력 버튼 및 출력 LED가 있습니다.

## 디스플레이

디스플레이는 한 번에 한 정보를 보여주며 4개의 다른 페이지가 있어 모든 페이지마다 다른 사전 설정 항목을 나타내도록 구성할 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
1페이지 | 목록에서 나타낼 메시지를 선택해 주세요. 최종 토크 최종 각도 배치 카운트 남은 배치 일반 IO 1 일반 IO 2 일반 IO 3 일반 IO 4 일반 IO 5 일반 IO 6 일반 IO 7 일반 IO 8 일반 IO 9 일반 IO 10 선택한 조임 프로그램 선택한 배치 시퀀스 ID 목표 토크 목표/최종 토크 | 없음
2페이지
3페이지
4페이지

## 전환 시간

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
전환 시간 | 다음 메시지가 표시되기 전에 하나의 메시지를 표시하는 시간을 선택합니다. | 1초

## 버튼

두 개의 버튼은 표시되는 정보에 따라 조치를 취하고 나열된 항목을 이동하는 데 사용할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
좌측 버튼 | 단축기 메뉴에서 하나의 작업을 선택합니다. 사용 가능한 매개변수 값은 다음과 같습니다: 꺼짐, 이전 항목 선택 및 다음 항목 선택 | 이전으로 이동
오른쪽 버튼 | 단축기 메뉴에서 하나의 작업을 선택합니다. 사용 가능한 매개변수 값은 다음과 같습니다: 꺼짐, 이전 항목 선택 및 다음 항목 선택 | 다음으로 이동

## 상태 LED

상태 LED를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
결과 LED 표시 | 매개변수 값은 켜짐 및 꺼짐입니다. | 켜짐
추가 LED 표시 | 매개변수 값은 켜짐 및 꺼짐입니다. | 켜짐

결과 LED는 빨간색, 녹색 및 노란색이고, 주된 공구 LED와 동일한 정보를 표시합니다.

두 개의 추가 LED는 배치 OK 및 배치 시퀀스 OK를 표시할 수 있습니다. 이러한 두 개의 LED는 다음 조임 시 꺼집니다.