# Synchronizované uťahovanie

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Konfigurácia synchronizovaného uťahovania sa vykonáva prostredníctvom ToolsTalk 2.

Pomocou synchronizovaného uťahovania je možné pripojiť a spustiť niekoľko ovládačov PF8 spolu. Prvý ovládač v konfigurácii sa nazýva Sync Reference a ovláda všetky uťahovania a hlásenie údajov. Až 5 prídavných ovládačov PF8 nazývaných Členovia synchronizácie je možné pripojiť k referencii synchronizácie prostredníctvom kábla reťazca PF8. Pozri Nastavenie hardvéru pre synchronizované uťahovanie. Členovia synchronizácie ovládajú nástroje.

## Referencia synchronizácie

Referencia synchronizácie je mozgom systému. Ovláda:

- nastavenia uťahovania

- hlásenie údajov

- konfiguráciu kompletného systému

- pripojenie Tools Talk a ToolsNet

Príslušenstvo a prevádzkové zbernice sú pripojené priamo k Referencii synchronizácie.

## Člen synchronizácie

Člen synchronizácie funguje ako pohon bez akýchkoľvek ďalších funkcií. Časť IT nebeží a nie je možné pripojiť žiadne externé príslušenstvo alebo protokoly k Členovi synchronizácie. Každý Člen synchronizácie má priradené číslo kanála. Číslo kanála sa používa na:

- identifikovanie pripojeného nástroja a upínadla v rámci konfigurácie rozloženia hardvéru v ToolsTalk 2.

- výber nástrojov a upínadiel, ktoré by mali byť zahrnuté v uťahovaní v režime synchronizácie.

- vytvorenie hlásení výsledkov.

- identifikovanie chybných dielov pri chybových udalostiach.

## Uťahovania

Je možné spustiť synchronizované uťahovanie pre viacstupňové programy uťahovania. Na synchronizované uťahovania medzi jednotlivými nástrojmi sa používajú body synchronizácie. V týchto bodoch čakajú nástroje jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom stupni programu uťahovania. Program uťahovania môže obsahovať až 25 stupňov (nezahŕňa body synchronizácie).

Priradenie programov uťahovania sa môže vykonať len prostredníctvom ToolsTalk 2 a nedá sa vykonať prostredníctvom ovládača.

## Poskytovanie licencií

Synchronizované uťahovanie je funkciou FMS. Licenciu si vyžaduje len Referencia synchronizácie. Ktorýkoľvek ovládač PF8 je možné zmeniť na Člen synchronizácie bez ďalších licencií. Licencia Referencia synchronizácie je doplnková funkcia regulátora FMS.

Ak sa odstráni referencia synchronizácie, v režime synchronizovaného uťahovania nie je možné vykonať žiadne uťahovanie. Ak dôjde k strate spojenia s licenčným serverom, licencia platí ešte 48 hodín. Ovládač vyhľadáva platnú licenciu Referencia synchronizácie každú hodinu.

V tejto sekcii

- Používateľské rozhranie synchronizovaného uťahovania
- Konfigurácia synchronizovaného uťahovania
- Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)
- Synchronizované uťahovania
- Výsledky naživo synchronizovaného uťahovania
- Signály synchronizovaného uťahovania
- Kompatibilné nástroje synchronizovaného uťahovania
- Príslušenstvo CAN synchronizovaného uťahovania