# Configuration d'un gestionnaire de licences

Le gestionnaire de licence Atlas Copco est connecté à un boîtier.

Active les paramètres Protocole du coffret :

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Connexions serveur sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Gestionnaire de licences Atlas Copco, configurer les paramètres suivants :

   Champ | Description
   --- | ---
   Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le gestionnaire de licences Atlas Copco
   Hôte serveur | Adresse IP du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco
   Port serveur | Port du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco