# 무선 공구 및 STwrench를 위한 페어링 모드

## 무선 공구를 페어링 모드로 설정하기

1. 공구에서 (충전된) 배터리를 분리하세요.

2. 배터리를 재장착하는 동안 공구 트리거를 누르세요.

3. 공구 LED가 꺼지면 공구 트리거를 놓아주세요.

4. 공구 LED가 다시 켜지면 공구 트리거를 누르세요.

5. 공구 LED가 다시 꺼지면 공구 트리거를 놓아주세요. 양쪽 LED가 점멸하기 시작합니다(약 10초 후).

6. 이제 공구는 페어링 모드에 있습니다. 공구가 페어링 모드에 있으면 LED가 계속 점멸합니다.

공구의 양쪽 LED가 점멸하기 전에 Power Focus 페어링 절차를 시작하지 마세요. 30초 이내 페어링을 시작하지 않으면 공구가 시간 초과될 수 있습니다.

공구가 페어링 모드가 되면, 연결 형식을 눌러 페어링 절차를 시작해 주세요.

## STwrench를 페어링 모드로 설정하기

1. ST렌치를 켭니다.

2. 셀 및 자이로스코프 자동 조정 중에 렌치 키보드의, ON, RIGHT 및 BARCODE 버튼을 차례대로 눌러주세요.

3. 영점 조정이 끝날 시점에, 렌치는 페어링 모드로 설정됩니다.

공구가 페어링 모드가 되면, 연결 형식을 눌러 페어링 절차를 시작해 주세요.