# Configuração da Conexão do ToolsTalk

Para conectar um controlador ao ToolsTalk, configure e ative as definições do protocolo do ToolsTalk.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Server Connections (Conexões do Servidor) no painel esquerdo.

2. Na janela ToolsTalk, defina os seguintes parâmetros:

   Campo | Descrição
   --- | ---
   Ativo/Desativado | Ativa/Desativa a comunicação com o servidor do ToolsTalk
   Porta do servidor | Porta do servidor do ToolsTalk
   Host do servidor | Endereço IP do servidor do ToolsTalk.
   Criptografia | Use criptografia TLS para a comunicação ToolsTalk

3. Selecione Aplicar.

Para exibir o status da conexão do ToolsTalk, selecione o botão Go Result (Vá para o Resultado) e vá para a exibição Live Results (Resultados em Tempo Real). Em seguida, selecione o botão Protocol Connection (Conexão do Protocolo) . Na caixa de diálogo que aparece, selecione a aba Server connections (Conexões do servidor).

Para informações sobre como configurar o ToolsTalk, consulte o ToolsTalk 2 User Guide (Guia do Usuário do ToolsTalk 2).