# Resultados em Tempo Real

Na exibição inicial, selecione o botão Go Result (Vá para Resultado) para ver resultados em tempo real.

A janela pop-up Live Results (Resultados em Tempo Real) mostra resultados das diversas estações virtuais no controlador nos quatro painéis superiores, bem como nos quatro inferiores. O motivo para isso é que você pode escolher duas exibições de resultado diferentes para a mesma estação virtual para serem mostradas simultaneamente.

Selecione um painel de resultados para abrir um janela onde você poderá percorrer as quatro diferentes exibições de resultados, bastando clicar nas setas ao lado da janela de resultados.

## Exibição de Resultados: Números

A primeira janela exibirá o resultado em números.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

1 | Nome da estação virtual
2 | Mensagem de erro de aperto NOK
3 | Resultado de torque de aperto
4 | Torque-alvo
5 | Nome do programa de aperto
6 | Status do resultado Um aperto OK é da cor verde. Um aperto NOK é da cor vermelha.
7 | Tipo de Controle Torque ou ângulo
8 | Vá para a exibição estendida de resultados
9 | Fechar janela
10 | Resultado do ângulo de aperto
11 | Ângulo-alvo
12 | Nome da sequência de lotes
13 | Resultado da compensação de ângulo

## Exibição de Resultados: Resultado Extensivo

Selecione o ícone de quadrado (□) no canto superior direito da janela result (Resultado) para obter uma exibição estendida dos resultados. Essa exibição mostrará alguns identificadores como o VIN, Joint ID (se usado) e algumas informações adicionais, como o status detalhado e personalizado ou o tempo transcorrido.

Se o resultado for NOK, aparece uma mensagem com uma explicação.

Toque no botão View Details (Exibir Detalhes) no canto superior direito da tela para ver a exibição de resultados gráficos do resultado em tempo real.

## Exibição de Resultados - Relatores de Resultados

Essa lista exibe os valores dos relatores de resultado.

Caso haja um relator de resultados definido para um monitor de programa ou restrição, o valor daquele monitor ou restrição é relatado. Caso não haja um relator de resultados definido para um monitor de programa ou restrição, o valor do último relator de resultado executado é relatado.

Pedido de avaliação se vários repórteres do mesmo tipo estiverem definidos em um programa:

1. Relator de resultados no monitor de programa ou restrição de programa

2. Relator de resultados no monitor ou restrição da última etapa executada no caminho principal.

Valores no nível mais alto do resultado de múltiplas etapas definido pelo repórter de resultados correspondente:

- Ângulo final definido pelo ângulo final do relator de resultados

- Torque final definido pelo torque final do relator de resultados

- Corrente definida pela corrente do relator de resultados

O resultado da etapa que originou o resultado NOK mostra uma barra vermelha.

Selecione os diversos relatores de resultados listados para obter mais informações.

## Exibição de Resultados: Trace Graph (Traçar Gráficos)

Com trace result view (Exibição de Resultados em Gráficos), pode-se aprender melhor como se comportam os apertos, de modo a fazer ajustes no programa de aperto. Dependendo da estratégia de aperto, o gráfico exibirá diferentes parâmetros de aperto. Use as setas no canto superior direito de trace graph (Traçar Gráfico) para exibir os diversos gráficos disponíveis para o resultado de aperto selecionado.

Os gráficos a seguir estão disponíveis:

- Torque/Tempo

- Torque/Ângulo

- Ângulo/Tempo

- Velocidade/Tempo

- Velocidade/Ângulo

- Gradient / Time (Gradiente/Tempo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente)

- Gradient / Angle (Gradiente/Ângulo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente)

- Corrente/Tempo

- Corrente/Ângulo

No gráfico, é possível ampliar/reduzir o gráfico, mover o gráfico e ler os valores do eixo x e do eixo y em um ponto específico.
No canto inferior esquerdo de trace graph (Traçar Gráfico), selecione o ícone (+), para ampliar , o ícone (-)para reduzir ou o ícone (□) para restaurar a ampliação/redução ao nível anterior da exibição padrão.

## Exibição de Resultados - Resultado Alto-Baixo

Essa exibição de resultados mostra se o resultado é alto, baixo ou está dentro dos limites definidos.

A exibição gráfica mostra se o resultado do aperto está alto demais ou baixo demais em relação aos limites fornecidos para o programa de aperto.

O gráfico à esquerda mostra os valores de torque. O gráfico à direita mostra os valores de ângulo.

Caso o resultado seja OK, o gráfico é verde, caso o resultado seja NOK, o gráfico é vermelho.

## Exibição de Resultados - Cadeias de Caracteres do Identificador

Essa exibição de resultado mostra as cadeias de caracteres do identificador em uma leitura de múltiplos códigos de barras.

## Exibição de Resultados: Resultado da Sequência de Lotes

Essa exibição de resultados mostra informações sobre o status dos diversos lotes em uma sequência de lotes (Batch/Overview) (Lote/Visão Geral)) e informações sobre os apertos em cada lote (Count/Overview (Contagem/ Visão Geral)). Os resultados mostrados aplicam-se à sequência de lotes selecionada.

Se o resultado for NOK, aparece uma mensagem com uma explicação.

Os quadrados simbolizam cada lote em uma sequência de lotes. O lote atualmente selecionado apresenta um fundo azul. Um lote que contenha um aperto NOK apresenta um contorno vermelho e uma linha diagonal vermelha.

Os círculos simbolizam cada aperto em cada lote. Apertos NOK apresentam um contorno vermelho e uma linha diagonal vermelha.

Nesta seção

- Exibindo o Status do Protocolo
- Virtual Station Grid Overview (Visão Geral da Grade da Estação Virtual)