# Estado

En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador, seleccione Hardware en el panel izquierdo y vaya a la ventana Estado para encontrar información sobre el Estado de la batería y la temperatura de varios componentes.

## Estado de la batería

La batería POWER FOCUS 8 se encuentra en el panel frontal del controlador y es una fuente de alimentación auxiliar para algunos elementos del sistema, como el reloj interno. El estado de la batería se actualiza una vez al día y cuando se reinicia el controlador. Cuando la batería está a punto de agotarse, aparece una advertencia (3011). Sustituya la batería lo antes posible cuando aparezca la advertencia.

El estado de la batería aparece en el campo Estado de la batería en la ventana Estado.

## Temperatura de los componentes del controlador

El POWER FOCUS 8 supervisa de forma continua la temperatura de varios componentes del controlador. Las unidades admitidas de temperatura son grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F), siendo los grados Celsius la unidad predeterminada. Es posible cambiar de una unidad a otra sin necesidad de reiniciar el controlador. Cuando la temperatura del componente crítico supera la temperatura máxima, se desactiva la etapa de accionamiento y se muestra la alerta (3010). La etapa de accionamiento se desbloquea cuando la temperatura del componente cae por debajo del límite máximo de temperatura.

En cada componente parece la última temperatura del controlador medida junto con la marca horaria de la medición en el campo Temperatura del controlador en la ventana Estado. Es posible supervisar la temperatura de forma continua en una vista gráfica de un componente.