# Configurazione del Fieldbus

La sezione Fieldbus contiene informazioni sul tipo di fieldbus in uso. Questa parte dipende dall'hardware ed è di sola lettura. È possibile modificare la sezione di configurazione con le impostazioni generali per il fieldbus in uso.

Nei controller POWER FOCUS 8, Fieldbus funziona solo se il modulo Anybus interno è supportato. Solo i moduli codificati con un ID provider Atlas Copco univoco sono supportati ed è possibile acquistarli solo presso Atlas Copco. Se un modulo è stato acquistato da Atlas Copco, presenterà un ID fornitore corretto.

I moduli Atlas Copco Anybus supportati per POWER FOCUS 8 sono i seguenti:

- Profibus M40 (numero prodotto 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (numero prodotto 8436 0941 10)

- Porta EtherNet/IP 2 M40 (numero prodotto 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2 Port M40 (numero prodotto 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (numero prodotto 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (numero prodotto 8436 0941 30)

La mappatura del fieldbus e l'assegnazione delle mappe di fieldbus alle stazioni virtuali avvengono con ToolsTalk. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di configurazione ToolsTalk.

Parametri Fieldbus
Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Tipo di fieldbus | I moduli supportati sono: Profibus M40 DeviceNet M40 Porta EtherNet/IP 2 M40 Porta Profinet I/O 2 M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Nessuna
Stato connessione | Online: modulo collegato. Offline: modulo scollegato. Mancata corrispondenza ID provider: il modulo non è stato acquistato da Atlas Copco e non è supportato. | Offline
Imposta per rete | Selettore On-Off. Determina il modo in cui è configurata la comunicazione del modulo fieldbus. On: I parametri di comunicazione sono impostati automaticamente nel modulo fieldbus. Durante la connessione iniziale con l'estremità remota della stazione, i parametri sono determinati dalla rete. Off: I parametri di comunicazione devono essere inseriti durante la configurazione. | OFF
Leggi risultato handshake | Selettore On-Off. Quando impostato su On, l'impostazione interesserà tutte le stazioni virtuali. Il segnale Risultato di lettura Handshake deve essere mappato nella configurazione del fieldbus. I risultati prodotti in assenza di risultati da confermare saranno inviati immediatamente al PLC. I risultati da confermare saranno inviati ad una coda e una volta confermati saranno rimossi e sarà inviato il risultato successivo nella coda. Il tempo tra il risultato rimosso e quello successivo nella coda dipende dalla durata ciclo per l'impostazione del fieldbus nelle impostazioni generali del fieldbus. Se l'impostazione è cambiata, o se la mappatura del fieldbus per la stazione virtuale è cambiata, i risultati ancora presenti in coda saranno scaricati e non saranno inviati al PLC. | Off
Blocco strumento con fieldbus offline | Selettore On-Off. Determina l'azione intrapresa dal controller se il modulo Fieldbus perde la comunicazione con il Fieldbus master (PLC). | Off
Sincronizza sull'attività selezionata | Selettore On-Off. Se abilitato, risincronizzare il frame del Fieldbus in caso di modifica delle attività. | Off
Ordine di byte dati ciclici | Seleziona l'ordine di byte utilizzato per i dati ciclici: Imposta per rete Intel (little) Motorola (grade) | Imposta per rete
Modalità estesa | Consente di scegliere la modalità dati 152 byte retrocompatibile e la modalità dati 368 byte: On: modalità dati 368 byte. Off: modalità dati 152 byte. | Off
Indirizzo dispositivo | Specifica l'offset nell'area PLC del primo byte in cui scrivere. Intervallo: 0 - 999. | 1

In questa sezione

- Creazione di una configurazione fieldbus generale