# Configurazione della modalità manuale in una stazione virtuale

La modalità manuale per le stazioni virtuale viene utilizzata per l'esecuzione di attività mentre lo strumento è in modalità bloccata. Nei casi in cui lo strumento è bloccato per una qualsiasi ragione (ad esempio perché è fuori del suo ingombro TLS), può essere necessario eseguire alcune operazioni con lo strumento, quali lavori di emergenza. Configurando la modalità manuale per la stazione virtuale, gli utenti possono determinare quali segnali vengono inviati all'ingresso nella modalità manuale (Segnali di ingresso), quale attività può essere eseguita in modalità manuale (Attività secondaria) e quali segnali vengono inviati quando si lascia la modalità manuale (Segnali di uscita).

Poiché gli scenari desiderati possono variare tra i diversi utenti (ossia, quali segnali inviare all'ingresso e all'uscita e quale attività eseguire), la modalità manuale è completamente configurabile per ogni stazione virtuale.

La configurazione consiste di tre elementi: segnali di ingresso, segnali di uscita e attività secondaria (notare che per attività primaria si intende l'attività (automatica) assegnata alla stazione virtuale in Attività).

1. Nella vista Home, aprire la scheda Stazione virtuale e selezionare la stazione virtuale da configurare nel pannello di sinistra. Aprire la finestra Attività e selezionare Imposta modalità manuale

2. Nella schermata di configurazione della modalità manuale, selezionare Scegli attività nella finestra Attività secondaria. In questo modo si determina l'attività da eseguire in modalità manuale.

   Se non viene impostata nessuna attività secondaria, quella primaria verrà usata nella modalità manuale.

   È possibile impostare tutti i tipi di attività (serraggio, sequenza del lotto, sorgente) per l'attività secondaria come per l'attività primaria.

3. Impostare i segnali in ingresso selezionando l'icona + nella parte inferiore della sezione In ingresso. Impostare i parametri per i segnali di ingresso di seguito.

4. Impostare i segnali in uscita selezionando l'icona + nella parte inferiore della sezione In uscita. Impostare i parametri per i segnali in uscita di seguito.

Il numero massimo di segnali che è possibile impostare in entrata e in uscita è 99.

In questa sezione

- Segnali di ingresso e uscita