# Termer och definitioner

Term | Synonym | Definition | Notera
--- | --- | --- | ---
batch |  | åtdragning flera gånger med samma åtdragningsprogram och hylsa |
batchsekvens | sekvens | åtdragning flera gånger med en kombination av olika åtdragningsprogram och hylsor |
styrenhets-GUI |  | användargränssnitt vid styrenhetsknapparna eller pekskärm |
händelse |  | signaler för styrenhet och verktygsstatus |
slutvinkel |  | faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln |
slutmoment |  | faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
GUI |  | användargränssnitt som består av interaktiva grafiska element såsom fönster, ikoner och symboler på en display |
HMI | Human Machine Interface | användargränssnitt till verktyg eller styrenhet | HMI kan vara ett webbaserat datorgränssnitt eller styrenhetspekskärm.
IAM | Intelligent Application Module | löstagbar modul i styrenheten som innehåller program, konfigurationsparametrar och åtdragningsresultat |
linjestruktur |  | sorterar och grupperar styrenheter i strukturer, mappar eller undermappar i Toolstalk | Linjestrukturen är en metod för att förbättra synligheten av en stor grupp av styrenheter på ett strukturerat sätt.
eftervy moment |  | funktion för övervakning och detektering av vridmomentets max- och minimivärden innan nedgängningen är klar | Ett syfte med eftervy moment är att en självlåsande mutter används.
Åtdragningsprogram | Parameterinställning | konfigurering av parametrar och värden för att kontrollera och övervaka en enskild åtdragningsåtgärd, och att lagra åtdragningsresultatet |
tryck |  | överföring av data som sparats i ToolsTalk till styrenhetsminnet |
QIF | Quality Integrated Fastening | helt integrerad linje av mutterdragare, styrenheter, tillbehör och processövervakningsverktyg för att garantera hög kvalitet och spårbarhet av åtdragning i industriella monteringssystem | QIF utvecklades i Atlas Copco och används företrädesvis i fordonsindustrin och andra monteringssituationer där många förband är av avgörande betydelse. I QIF-konceptet ingår även processövervakning och dokumentation.
QIF-tillbehör |  | tillbehör för operatörskommunikation och vägledning som används i QIF | Tillbehörsprodukter som används för kommunikation mellan system och operatör. Till exempel: streckkodsläsare, operatörspanel, ljusramp och hylsväljare. Kommunikationen ger bättre kvalitet och spårbarhet i monteringsprocessen.
snabbsteg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska varvtalet i slutfasen.
Re-hit detektering |  | avkänning av dragning på redan draget förband |
rotera |  | dragningsstrategi som roterar verktygshuvudet. | Rotering används huvudsakligen för test- och demonstrationssyften.
Nergängning klar |  | slut på nergängningsfasen när skruvhuvudet är i kontakt med ytan och åtdragningsfasen börjar |
nergängningsfas |  | fas när en bult tar gäng tills bulthuvudet vidrör ytan |
ligger an |  | skruv eller bult ligger an ungefär som åtdragen för hand |
hylsväljare |  | QIF-tillbehör, som består av en hylsbricka med lampor som kan användas för att styra en operatör till rätt hylsa |
mjuk start |  | börja åtdragning vid låg hastighet under en viss rotationsvinkel | Funktionen hjälper bulten att ta gäng på ett välkontrollerat sätt och kan förhindra oönskade ergonomiska verktygsrörelser när tryckreglaget trycks in.
ljusfyr |  | QIF-tillbehör, som sköter kommunikationen mellan operatör och styrenhet via digitala signaler som lampor, knappar, strömbrytare och summer |
mål |  | önskat resultat av en åtdragning | Målet uttrycks i moment eller vinkel.
målvinkel |  | önskat vinkelvärde vid slutet av åtdragningscykeln, mätt från en referenspunkt |
målmoment |  | önskat momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
tre steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort lossningssteg innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
åtdragningsfas |  | fas från det att ett bulthuvud har nått ytan tills åtdragningen har nått det önskade målmomentet eller målvinkeln |
åtdragningsstrategi |  | algoritm som kontinuerligt kontrollerar och övervakar åtdragningsprocessen | Användaren kan välja en strategi som är optimerad för förbandet och programmera vissa parametrar.
TurboTight |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi baserad på verktygets maximala hastighet för att utföra snabba och ergonomiska åtdragningar. Strategin kräver endast att ett målmomentvärde ställs in.
två steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort stopp innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
webb-GUI |  | användargränssnitt till styrenhet via webbläsarfönster från en fjärrdator |
virtuell station | virtuell styrenhet | programabstraktion av en fysisk styrenhet för att den ska bete sig som flera styrenheter | En styrenhet kan endast ha ett kabelverktyg anslutet till sig, men flera trådlösa verktyg. Varje verktyg är anslutet till sin egen virtuella station.
Virtuell stationstyp |  | Licens som innehåller ett paket av styrenhetens egenskaper. | Denna licens krävs för att köra en virtuell station.
Virtuellt stationsbibliotek |  | Licens för enskilda funktioner. | Kan användas för att komplettera virtuella stationstyplicenser.
Styrenhetens egenskaper |  | Licens för funktioner som tillhör styrenheten, till exempel Soft PLC och synkroniserad åtdragning. | Tilldelas en hel styrenhet och kan användas av alla virtuella stationer.