# Salud de herramienta

La vista Estado contiene información sobre la temperatura de la herramienta.

## Temperatura de la herramienta

Las temperaturas de la herramienta (para las herramientas con cable y con batería) están permanentemente supervisadas desde el POWER FOCUS 8. Las unidades admitidas de temperatura son grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F), siendo los grados Celsius la unidad predeterminada. Cuando la temperatura del motor de la herramienta o del sistema electrónico de la herramienta supere la temperatura máxima, la herramienta se bloqueará y aparecerá una alerta (2014). La herramienta se desbloquea cuando la temperatura de la herramienta cae por debajo del límite de temperatura.

La temperatura de la herramienta no está disponible para la llave ST.

## Monitorización de la temperatura de herramienta

Utilizando la pantalla de la herramienta o a través de la interfaz web, acceda a las últimas temperaturas medidas del motor de la herramienta y del sistema electrónico de la herramienta junto con la marca horaria del momento en que se hizo la medición.

1. En la vista Inicio, vaya a la pestaña Herramienta.

2. Tanto la temperatura del sistema electrónico de la herramienta como la del motor de la herramienta se indican debajo del panel izquierdo Estado.
   En el caso de las herramientas de impulsos también aparece la temperatura de la unidad de impulsos de la herramienta.

3. Seleccione la vista Pico de temperatura para ver una lista de los picos de temperatura más altos del componente.

4. Seleccione la vista Temperatura en tiempo real para controlar de forma continuar la temperatura de un componente.