# Källåtdragning

Åtdragningsmenyn visar en lista över källåtdragningskonfigurationer. Om du vill länka separata listor till en virtuell station går du till fliken Virtuell station och väljer den aktuella virtuella stationen till vänster – därefter går du till fönstret Uppgift till vänster och väljer Välj uppgift. Välj sedan en källa som en uppgift. Källåtdragningar länkar ett specifikt åtdragningsprogram till ett identifieringsnummer. När identifieringsnumret skickas till styrenheten (antingen genom en extern digital signal, eller, om en hylsväljare används, genom att lyfta motsvarande hylsa i väljaren) kommer det länkade programmet att köras i enlighet med källans åtdragningskonfiguration. Den kan antingen köras upprepade gånger eller som en batch med en batchstorlek som konfigureras antingen i källans åtdragningslista eller ställs in dynamiskt av ett externt system.

Källåtdragningslistor kan antingen ställas in i läget Kontroll eller Bekräfta.

- I kontrolläge kommer en extern källa att välja åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Vid val av hylsväljare länkas identifieringsnumret till motsvarande hylsa i hylsväljaren, och när hylsan lyfts väljs åtdragningsprogrammet.

- I läget Bekräfta kan hylsväljaren inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i Hylskolumnen), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.

POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 250 källor.

I detta avsnitt

- Konfigurera en källåtdragning
- Egenskaper för källåtdragning