# Režim testovania kapacity stroja aktívny - 10148

Režim testovania kapacity stroja aktívny.

Názov v SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Interný I/O: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Displej používateľa: FALSE

- Jemný volič: FALSE

- Expandér I/O: TRUE

- LED nástroj: TRUE

- Bzučiak nástroja: TRUE

- Krúžok nástroja: FALSE

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Manuálny režim: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Vibrátor nástroja: FALSE

- Pravidlá automatizácie: TRUE