# 공구 상태

상태 창에는 공구 온도에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

## 공구 온도

공구 온도(케이블 연결 및 배터리 공구 모두)는 POWER FOCUS 8에 의해 계속해서 모니터링됩니다. 지원되는 온도 단위는 섭씨온도(°C) 및 화씨온도(°F)이고, 섭씨가 기본단위입니다. 공구 모터 온도 또는 공구 전자 공학이 최대 온도를 초과하면, 공구가 잠기고 경보(2014)가 표시됩니다. 공구 온도가 온도 한계 아래로 떨어지면 공구가 다시 한 번 잠금 해제됩니다.

STwrench의 공구 온도는 표시되지 않습니다.

## 공구 온도 모니터링

공구 디스플레이를 사용하거나 웹 인터페이스를 통해 최신 공구 전자공학 측정을 한 때의 타임스탬프와 함께 측정된 공구 모터 온도에 액세스합니다.

1. 홈 보기에서 공구 탭으로 이동하세요.

2. 공구의 전자식 온도와 공구의 모터 온도는 상태 왼쪽 창 아래에 나열됩니다.
   펄스 공구의 경우, 공구 펄스 장치 온도가 목록에 기재됩니다.

3. 최고 온도 보기를 선택하여 구성 요소에 대한 가장 높은 최고 온도 목록을 확인합니다.

4. 실시간 온도 보기를 선택하여 구성 요소의 온도를 연속적으로 모니터링합니다.