# 同期締め付けの構成

ハードウェアのセットアップを実行する前に、Sync Reference とすべての Sync Member の構成を完了する必要があります。

## Sync Referenceの構成

1. ホームビューで、[コントローラー] タブに移動し、左側のペインで [同期締め付け] を選択します。

2. [同期締め付け] ウィンドウで、[同期なし] の横にある [省略記号] アイコンを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. Sync Referenceを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動し、通常の PF8 GUI の簡略版である Sync Reference の構成で起動します。

## 同期締め付けの有効化

同期締め付けは、Sync Reference コントローラーで有効にする必要があり、これを行うには 2 つの方法があります:

1. I / O信号操作の有効化（10055）を高に設定するか、または

2. Sync Reference コントローラーで [構成] タブに移動し、左側のペインの [一般仮想ステーション] を選択してから、該当する構成の [編集] をクリックします。次に固定ステーションウィンドウドから 自動有効化を 常時に設定します。

同期締め付けが有効になっていない場合、実行時に「開始できません。有効化信号が低です」というエラーメッセージが表示されます。

## Sync Member の構成

1. ホームビューで、[コントローラー] タブに移動し、左側のペインで [同期締め付け] を選択します。

2. [同期締め付けモード] ウィンドウで、[同期なし] の横にある [省略記号] アイコンを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. [Sync Member] を選択します。

   同期締め付けウィンドウが閉じます。

4. チャネルウィンドウで、Sync Member のチャネル番号を選択します。次に、Sync Member に適切なチャネルを選択します。

   同じセットアップ内の Sync Member のチャンネル番号は一意でなければなりません。

5. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、Sync Member の構成に入ると、Sync Member のチャネル番号のみが表示されます。

## 通常の PF8 モードへの切り替え (同期締付けの終了)

1. ホームビューで、[コントローラー] タブに移動し、左側のペインで [同期締め付け] を選択します。

2. [同期締め付け] ウィンドウで、[Sync Reference] の横にある [省略記号] アイコンを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. 同期なしを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、通常の構成で起動します。