# Configurando um Seletor de Soquete por meio de um Barramento E/S

1. Conecte o seletor de soquete ao barramento E/S do controlador.

2. Na exibição inicial, vá para a aba Virtual station (Estação Virtual), selecione uma Estação Virtual no painel esquerdo e vá para a janela Accessories (Acessórios) e selecione a janela Choose Accessories (Escolher Acessórios).

3. Vá para a aba Socket Selector (Seletor de Soquete) para verificar se o seletor aparece na coluna Assigned accessories (Acessórios atribuídos).