# Parada de Emergência

O POWER FOCUS 8 é equipado com uma infraestrutura necessária para criar uma função de parada de emergência e falha redundante, de acordo com a EN ISO 13849-1, categoria 3 PL d. A função de parada de emergência deve ser usada quando se usa a funcionalidade partida remota.

A função de parada de emergência pode ser usada com um dispositivo de desconexão de abastecimento (ex. botão Parada de emergência (EM Stop)). Ao ser pressionado, ele interrompe a tensão de alimentação do acionamento do controlador.

A função de parada de emergência pode ser usada com um ou até 10 controladores em uma única cadeia de parada de emergência. Em uma configuração com vários controladores, o sinal de parada de emergência é distribuído do primeiro controlador para todos os controladores interconectados usando-se a entrada E-stop, a saída E-stop e PoE 1 e PoE 2. O último controlador na cadeira devolve um sinal de realimentação para indicar que todos os controladores receberam o sinal de parada de emergência. O evento Emergency stop (Parada de emergência) é exibido.

Para a parada de emergência, existe uma saída 24 VCC através do conector de parada de emergência na placa do conector.

Nesta seção

- Cabeamento
- Configurações de pinos para a Parada de Emergência