# Arrêt d’urgence

Le POWER FOCUS 8 est équipé d'une infrastructure nécessaire pour créer une fonction d'arrêt d'urgence avec coupure redondante d'après EN ISO 13849-1 catégorie 3 PL d. La fonction d'arrêt d'urgence doit être utilisée lorsque l'on utilise la fonctionnalité de démarrage à distance.

La fonction d'arrêt d'urgence peut s'utiliser avec un dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique (tel qu'un bouton d'arrêt d'urgence). Un appui sur le bouton coupe l'alimentation électrique du coffret.

La fonction d'arrêt d'urgence peut s'utiliser avec un coffret unique ou jusqu'à 10 coffrets sur une seule et même chaîne d'arrêt d'urgence. Dans une configuration à coffrets multiples le signal d'arrêt d'urgence est diffusé du premier coffret vers tous les coffrets interconnectés à l'aide de E-stop in et E-stop out, et PoE 1 et PoE 2. Le dernier coffret de la chaîne renvoie un signal de rétroaction pour indiquer que tous les coffrets ont reçu le signal d'arrêt d'urgence. L'évènement Arrêt d'urgence s'affiche.

Pour l'arrêt d'urgence, une sortie 24 Vcc est prévue par l'intermédiaire du connecteur d'arrêt d'urgence sur la carte des connecteurs.

Dans cette section

- Câblage
- Configuration des broches pour l'arrêt d'urgence