# E/S générique 9 - 58

Entrée/Sortie 9 utilisée pour Open Protocol.

Nom dans SoftPLC : GENERIC_IO_9

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Entier | 1 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI